阳光养老院二层装修编制说明

安装工程：

1、户内箱出线无系统图，暂按照明一个回路采用PC20/BV3\*2.5，普通插座一个回路采用PC20/BV3\*2.5，空调插座一个回路采用PC20/BV3\*4计入；

2、户内所有灯具及开关插座均计入；

3、弱电网络信息插座采用PC20/超五类网络线，电视插座采用PC20/电视线；

4、给排水因图纸设计未明确，原卫生间进水主管暂按PPR管计入，支管暂按PPR管暗敷计入，排水管按PVC管计入，排水仅计卫生间支管，洁具计入；

5、新风系统图纸设计未明确，管道暂按PVC160计入，风机无设计型号按暂估价计入，风口按500\*500格栅风口计入。